Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

 Данни за възложителя – 

Общинска администрация на Община Правец, 

Пълен пощенски адрес - гр. Правец, пл. „Т. Живков”, №6, Булстат: 000776477

Телефон, факс: 07133 2288; 07133 2433;

Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
ОБЕКТ: „ПАРКИНГ ПРИ БЛ. 101, УПИ I - ЗА КЖС И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, КВ. 73, ГР. ПРАВЕЦ“
Инвестиционното предложение е изграждането на паркинг, с цел подобряване организацията на паркиране в района и подобряване комфорта на живущите, както и на посещаващите в района.
В териториалния обхват на разработката има съществуваща улична мрежа, която да осигури достъпа до ново предвидените паркинги. В границите на имота, предвиден за изграждане на нов паркинг в междублоково пространство, са установени съществуващи подземни инженерни мрежи – газопровод. Дълбочината на изградената мрежа е около 60 см.
Същинската част на проектното ситуационно решение на паркинга е разработено въз основа на извършеното геодезическо заснемане на съществуващото положение на междублоковото пространство, като са съобразени съществуващата дървесна растителност, прилежащите алеи, инженерната инфраструктура и съществуващата застроена среда.

Проектиран е открит паркинг за леки автомобили с капацитет 28 паркоместа, вкл. 2 бр. достъпни паркоместа за хора с увреждания, разположени в непосредствена близост до пешеходните подходи и оразмерени съгласно действащите нормативни изисквания.
Достъпът до паркинга е организиран чрез вход и изход, разположени в източната част на обекта. След входа, от лявата страна на вътрешната обслужваща алея, са предвидени 11 паркоместа за успоредно паркиране. От дясната страна в началния участък са разположени 10 паркоместа за перпендикулярно паркиране, включително 2 бр. достъпни паркоместа за хора с увреждания. В продължение на обслужващата алея са предвидени още 7 паркоместа за успоредно паркиране. Геометричните елементи на паркинга, широчините на обслужващите алеи, размерите на паркоместата и необходимите площи за маневриране са проектирани в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, като е осигурено безопасно и безконфликтно движение на моторните превозни средства.

Паркинговата площ е ограничена с бетонови бордюри с размери 18/35/50 см, които оформят границите на настилката, осигуряват устойчивост на конструкцията и предотвратяват навлизането на моторни превозни средства извън предвидените за движение и паркиране площи, както и увреждането на прилежащите зелени площи. Проектното решение е разработено с оглед запазване на съществуващите инженерни мрежи и недопускане на засягането им. В зоните на пресичане или работа в непосредствена близост до подземните комуникации изкопните работи следва да се извършват ръчно след точното им локализиране и при спазване на изискванията на експлоатационните дружества.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – няма.
4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

гр. Правец, община Правец, УПИ I-ЗА КЖС И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, кв. 73 по действащите подробни устройствени планове на град Правец
Територията на обекта не e в близост и не засяга защитени територии.

Не се очаква трансгранично въздействие;
5.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

При изпълнение на настоящия проект ще се използва:

Пясък

Трошено каменна настилка

Вода
Асфалтова смеси

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: - Няма
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: - Няма
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:


При извършване на строително монтажните дейности ще се формират следните отпадъци:


Асфалтови смеси с код 17 03 02

-
Свойства


- неопасни

-
Начин на третиране

- събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми


Смесени отпадъци с код 17 09 04

-
Свойства


- неопасни

-
Начин на третиране

- събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми

Трошен камък с код 17 05 04

-
Свойства


- неопасни

-
Начин на третиране

- събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми

В периода на строителните работи на обекта ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работниците, извършващи строително-монтажни дейност


Смесени битови отпадъци 20 03 01 

-
Свойства


- неопасни

-
Начин на третиране

- събиране в контейнер за битови отпадъци и извозване 
С Плана за управлението на строителните отпадъци се предотвратява и ограничава замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци (СО); създава се екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО; изисквания за влагане на рециклирани строителни материали в строителството; изисквания за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.

Целта на проектната част  е:

-
да се предотврати и минимализира образуването на СО;

-
да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

-
да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали;

-
да се намали количеството на депонираните СО.

9. Отпадъчни води: - Няма
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични: - Няма
